**附件1：招聘岗位及专业要求**

| **岗位** | **岗位简介** | **所需**  **专业** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信检修工 | 主要指对维持地铁正常运转的通信设备设施（一般由专用通信系统、民用通信系统以及公安通信系统组成）实施维修维护等相关岗位。 | 理工科相关专业 | ①要求男性身高160cm及以上，女性身高155cm及以上；  ②无恐高症、听力、辨色力正常，无色盲、无色弱；  ③能适应倒班性质；  ④任何一眼矫正视力不低于5.0。 |
| 信号检修工 | 主要指对地铁运营的调度指挥和运营管理的信号设备设施（一般由计算机联锁系统、列车自动防护（ATP）、列车自动驾驶（ATO）和列车自动监督（ATS）四个主要子系统组成）实施维修维护等相关岗位。 |
| 供电检修工 | 主要对地铁的供电系统（主要包括变电和接触网两大模块；变电模块主要包含110kV GIS、110kV油式变压器、35kV GIS、整流机组、干式变压器、直流开关柜、AC400V低压开关柜、PSCADA、交直流屏及各级电力电缆设备；接触网模块一般由接触悬挂系统、均回流系统、杂散电流监测系统组成）实施维修维护的相关岗位 |
| 工务检修工 | 主要指对地铁的工建系统（主要包括轨道、结构、房建等业务模块：轨道模块主要负责路基、道床、轨枕、道岔、联接零件、轨道等设施；结构模块主要负责车站结构、区间隧道，区间桥梁、整体道床等设备设施；装饰装修模块主要负责车站、车辆段、停车场、出入口、客服中心等设施）实施维修维护的相关岗位 |
| 列车  司机 | 主要是负责地铁列车的驾驶工作，以及对列车故障和突发事件应急进行处理的相关岗位 | ①仅限男性，身高要求不低于170cm，不高于190cm  ②任何一眼裸眼视力不低于4.4且矫正视力不低于5.0  ③无恐高症、听力、辨色力正常，无色盲、无色弱；  ④能适应倒班性质 |
| 站务员 | 主要是直接面对乘客并提供相关的客运服务的相关岗位，其服务主要包括：售票、检票、站台监护、乘客咨询、提供便民服务等内容 | 专业不限，城市轨道交通运营管理、交通运输等专业优先; | ①要求男性身高170cm及以上，女性身高160cm及以上；  ②任何一眼矫正视力不低于5.0；  ③无恐高症、听力、辨色力正常，无色盲、无色弱；  ④能适应倒班性质。 |

注：

1.每人最多可报考2个岗位，多报无效。优先以第一志愿为筛选依据，请谨慎选择。

2.第二志愿仅能填写工务检修、供电检修。

3.报名方式： ①<http://fmetroyy.zhiye.com>在学生所在学校招聘岗位中投递简历

②扫描我司招聘二维码直接投递简历

